


Додаток № 2

до Тендерного Запрошення (ТЗ) для виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях першого поверху за адресою – Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул., Молодіжна, буд.,54, в рамках реалізації проєкту «Право на сім’ю: усунення системних прогалин – підтримка реформ системи захисту дітей в Албанії, Білорусі, Вірменії, Північній Македонії та Україні»




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од. Вим.** | **Кількість** | **Примітка** | |
| *Покрівля* | | | | | |
| 1 | Знімання верхнього шару руберойду (підготовка основи) | м2 | 130,00 | включаючи прибирання вказаної площі покрівлі |  |
| 2 | Демонтаж накривок металевих | мп | 25,00 |  |  |
| 3 | Прочистка зливової каналізації | шт | 1,00 |  |  |
| 4 | Улаштування покрівлі в два шари руберойду | м2 | 130,00 | повний комплекс робіт з монтажем притискної планки - крапельника руберойд заводити на парапет на висоту 30 см. | 1 шар без посипки 2 шар з посипкою |
| 5 | Монтаж воронки водостічної | шт | 1,00 | водостічна воронка для пласких дахів з бітумним фланцем |  |
| 6 | Монтаж накривок металевих по парапету | мп | 25,00 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| *Демонтажні роботи* | | | | | |
| 1 | Демонтаж радіаторів | шт | 5,00 | див. схема опалення |  |
| 2 | Демонтаж перегородок | м2 | 12,50 |  |  |
| 3 | Демонтаж дверей (блоку) | шт | 14,00 | ДГ-21-9 - 8 шт ДГ-21-7 - 2 шт ДН (пож. вихід)-21-13 - 2 шт Д(вх.група)-24-16 - 2 шт |  |
| 4 | Демонтаж сантехнічних приладів | шт | 2,00 | 1 - умивальник 1 - унітаз |  |
| 5 | Демонтаж підлогового покриття (плитка керамічна) | м2 | 8,90 | приміщення санвузла |  |
| 6 | Демонтаж плитки керамічної по стінам | м2 | 5,37 | приміщення санвузла |  |
| 7 | Демонтаж штукатурни по вхідній групі | м2 | 25,63 | вхідна група |  |
| 8 | Демонтаж приладів освітлення | шт | 34,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж плінтусу(кімната фахівців соціальної роботи) | мп | 17,35 |  |  |
| 10 | Навантаження та вивезення будівельного сміття | т |  |  |  |
| *Підготовчі роботи* | | | | | |
| 1 | Улаштування перегородок з цегли (зона санвузла) | м2 | 10,42 |  |  |
| 2 | Улаштування перегородок з гіпсокартону (мед. кабінет) | м2 | 9,66 |  |  |
| 3 | Підготовка стін під фарбування | м2 | 356,06 | штукатурні роботи новостворених конструкцій - 61,25 м2 існуючі конструкції (фарба, побілка)- 292,51 м2 | Існуючі конструкції – не обов’язковий варіант демонтувати штукатурку. Зробити підготовчі роботи для подальшого фарбування. |
| 4 | Зашивка віконного отвору гіпсокартоном | м2 | 10,70 |  |  |
| 5 | Обробка стін та стелі протигрибковим засобом | м2 | 167,90 | місця затікань (30% від площі) |  |
| 6 | Підготовка підвіконня під фарбування | м2 | 8,03 | існуюче підвіконня не демонтовувати, а підготувати поверхню під фарбування |  |
| *Оздоблювальні роботи (+ монтаж обладнання)* | | | | | |
| 1 | Фарбування стін (крім зони санвузлів) | м2 | 356,06 | стіни фарбувати в два кольри узгодити малюнок перед виконанням робіт RAL 9010 RAL 5012 |  |
| 2 | Фарбування стін фарбою водно-дисперсійною (зона санвузлів) | м2 | 45,59 | стіни фарбувати в два кольри узгодити малюнок перед виконанням робіт RAL 9010 RAL 5012 |  |
| 3 | Монтаж міжкімнатних перегородок в комплекті з дверними блоками (3 шт 2100Х1000 мм, фурнітура - дверні ручки з замками) | м2 (шт) | 40,29 (3) | 1 - Н=2750 мм, L=5350 мм 2 - Н=2750 мм, L=4650 мм 3 - Н=2750 мм, L=4650 мм Н - висота в чистому вигляді (існуюча) Дверний блок 21-10 (3 шт) \*\* точний розмір уточнити перед виготовленням | |  | | --- | | комбінована скло-пластикова перегородка верх -скло - прозоре; низ -плівка - матова, біла | |
| 4 | Улаштування підвісної стелі типу Армстронг | м2 | 190,24 | з врахуванням площі на світильник 0,6\*0,6\*36 | Плита підвісної стелі AMF Ecomin Planet board KCS 600х600 |
| 5 | Укладання плитки керамічної на підлогу (зона санвузла) | м2 | 9,60 |  | Плитка для підлоги Грес Е0070 30х30 см |
| 6 | Укладання лінолеуму зносостійкого на підлогу на основу з ОСБ плит | м2 | 193,60 | вирівнювання підлоги за допомогою ОСБ плит, укладання лінолеуму | Лінолеум Contract SB Pacific 8 Tarkett 3 м |
| 7 | Улаштуванн плінтусу | мп | 106,01 | під колір лінолеуму |  |
| 8 | Монтаж дверей (повний комплект) | шт | 12,00 | 21-9 (заг. двері) - 8 шт 21-7 (санвузол, тех. приміщення) - 2 шт 21-12 (пож. вихід) - 1 шт 24-16 (вхідна група) -1шт | 21-9, 21-7 Дверне полотно ОМіС Глухе (гладке) - колір білий Фурнітура - класичні замки з ключами  21-12 - Двері Технічні 1200 Антрацит "Форт" Фурнітура - класичні замки з ключами  24-16 Металопластикові вхідні двері 2400x1600 (можуть бути як на всю висоту, так і розмір полотна 2100\*1600) Фурнітура - класичні замки з ключами |
| 9 | Монтаж елементів освітлення (світильники внутрішні) | шт | 36,00 | Світильник адміністративний Expert ДВО XH36-18 36 Вт IP20 білий |  |
| 10 | Монтаж розеток | шт | 15,00 | Розетка Tina Horoz Electric Білий | Врахувати необхідну кількість електрокабелю для виконання робіт з монтажу розеток, вимикачів, елементів освітлення. Можливий монтаж без штробіння в коробі по стіні (по підлозі) Розташування уточнити по місцю. |
| 11 | Монтаж вимикачів | шт | 13,00 | Вимикач двоклавішний LXL TERRA Білий (2940 |
| 12 | Реставрація паркетного підлогового покриття | м2 | 17,70 | кабінет фахівців соціальної роботи |  |
| 13 | Улаштуванн плінтусу | мп | 17,35 | під колір лінолеуму |  |
| 14 | Монтаж радіаторів (з підключенням) | шт | 4,00 | врахувати монтажні комплекти підключення до існуючої мережі | радіатор 1 - Радіатор сталевий Korado 22К 200x3000 радіатор 2 - Радіатор сталевий Korado 22К 200x3000 радіатор 3 - Радіатор сталевий Korado 22-K 200х1400 радіатор 4 - Радіатор сталевий HM Heizkoerper Classic K 22 500x800 мм |
| 15 | Монтаж сантехнічного обладнання (унітаз) | шт | 2,00 |  | Санвузол 1 - Унітаз Cersanit ЕKO Е030/031 (000005926) Санвузол 2 - Унітаз Cersanit ЕKO Е030/031 (000005926) |
| 16 | Монтаж сантехнічного обладнання (умивальник в комплекті зі змішувачем) | шт | 2,00 | |  | | --- | | враховувати і монтажний комплект для Санвузла 1 змінювати форму умивальника не можна | | Санвузол 1 - Умивальник JIKA MIO H8137140001041 Санвузол 2 - Раковина President 45 Cersanit (K08-094) + тумба - стійка |
| 17 | Монтаж поручнів підлогових для маломобільних груп населення (унітаз і умивальник) | компл. | 2,00 | Держатели для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата для раковины и унитаза напольно-настенные, фото 5   |  | | --- | | Монтаж згідно  ДБН В.2.2-40:2018 | | Поручень підлогово-настінний для унітаза для маломобільних груп населення  Поручень для раковини підлогово-настінний для людей з інвалідністю, (2 опори) нержавіюча сталь, розмір 700х750 мм, D труби 25 мм |
| 18 | Монтаж кабіни душової для маломобільних груп населення | шт | 1,00 | Облаштувати душову кабіну для людей з інвалідністю (маломобільні групи населення) 1. Варіант - облаштована готова кабіна без піддону або з піддоном з улаштуванням пандусу для заїзду (габаритні розміри 1500Х900 2. Варіант - влаштування душового простору за рахунок перегородок (передбачити стік води в підлозі, забезпечити необхідні поручні, сидіння)  Монтаж згідно  ДБН В.2.2-40:2018 |  |
| 19 | Монтаж бойлера (з підключенням) | шт | 1,00 |  | Бойлер ATLANTIC ROUND Eco VMR 80 (1200W) |
| 20 | Монтаж дзеркала | шт | 2,00 |  | Дзеркало настінне Арт-Сервіс ЭЗ-00925 |
| 21 | Монтаж пожежної сигналізації в комплекті | шт | 15,00 |  | Комплект пожежної сигналізації ОФІС-мінімальний на базі ППКП Артон-4П (комплектація передбачає 5 датчиків, необхідно 3 комплекти) |
| 22 | Монтаж тримача для туалетного паперу в санвузлі | шт | 2,00 |  | Диспенсер туалетного паперу Rixo Bello P247W |
| 23 | Монтаж тримача для паперових полотенец | шт | 2,00 |  | Диспенсер для паперових рушників Vialli K4 C/V складка Білий |
| 24 | Монтаж пандусів (готова решітчаста конструкція) на сходав всередині приміщень | шт | 2,00 |  | 2300 мм шириною 1500 мм шириною |
| 25 | Заміна вентиляційних решіток | шт | 9,00 |  | Решітка вентиляційна 300Х300 - біла |
| 26 | Фарбування підвіконня | м2 | 8,03 | RAL 9010 |  |
| *Вікна* | | | | | |
| 1 | Демнтаж вікконого блоку (секції 2,0Х1,8) | шт | 2,00 | Демонтувати крайні (біля входу) секції віконних блоків з можливістю подальшого встановлення склопакету з фіранкою  \*\* точний розмір уточнити по факту |  |
| 2 | Монтаж віконного блоку (з фіранкою, що відчиняється) | шт | 2,00 | Варіант відчинення фіранки (вікна) може бути різним |  |

***\*У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання лише на один бренд (виробника, торгову марку тощо) для матеріалів, які необхідні для виконання робіт − читати "або еквівалент". Якщо у Технічному завданні вказано не менше трьох брендів (виробників, торгових марок тощо) для матеріалів, які необхідні для виконання робіт, Учасник у своїй пропозиції може запропонувати продукцію лише одного із вказаних брендів, пропозиції із іншими варіантами будуть відхилені.***

***\*\* Додаткові матеріали, що необхідні для монтажу обладнання, визначаються підрядником самостійно.***



Існуючий план приміщення



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| воронка |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |