|  |  |
| --- | --- |
| **Затверджую:**Директор Департаменту надзвичайного реагування МБО «БФ «СОС Дитячі Містечка» Україна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Галина Посвалюк  «23» вересня 2024 р. |  **Затверджую:**Директор БО«КОВ«БФ«СОС Дитяче містечко» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олена Кріпак  «23» вересня 2024 р. |
|  |  |
| **Голова тендерної комісії**    Менеджер по роботі з громадами МБО «БФ «СОС Дитячі містечка» Україна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ірина Змисна«23» вересня 2024 р.**Секретар тендерної комісії** |  |
| Молодший фахівець з закупівель МБО «БФ «СОС Дитячі містечка» Україна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рудь Наталія«23» вересня 2024 р.**Члени тендерної комісії**Старший бухгалтер МБО «БФ «СОС Дитячі Містечка» Україна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мирослава Ліщенко«23» вересня 2024 р. |  |
|  |  |
| Радниця з питань захисту дітей МБО «БФ «СОС Дитячі містечка» Україна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ірина Щербініна«23» вересня 2024 р. |  |
| Головний бухгалтер БО «КОВ «БФ «СОС Дитяче містечко» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Володимир Шевчик«23» вересня 2024 р. |  |
| Помічник директора БО «КОВ «БФ «СОС Дитяче містечко» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Любов Чорномаз«23» вересня 2024 р. |  |
| Начальник відділу з організації супроводження сімейних форм виховання БО «КОВ «БФ «СОС Дитяче містечко» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вікторія Жеромська«23» вересня 2024 р. |  |

**Тендерне запрошення**

 Благодійна організація «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко», запрошує до участі в тендері на постачання первинних (мобільних) укриттів у вигляді модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд (наземних, без заглиблення). Передбачається використання споруд для забезпечення захисту працівників організації, мешканців Дитячого містечка від звичайних засобів ураження.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Загальна інформація про замовника:** | Благодійна організація «Київське обласне відділення «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко», місцерозташування: Київська обл. м. Бровари вул.Шевченка 18, ЄДРПОУ 38564646; Закупівля здійснюється в рамках бюджету проєкту «Фонд гуманітарного фінансування» (англ. - Humanitarian Funding Pool») |
| 2 | **Предмет закупівлі:** | Первинне (мобільне) укриття у вигляді модульної швидкоспоруджуваної захисної споруди (разом з доставкою та монтажем) |
| 3 | **Термін подачі пропозиції:** | До 4 жовтня 2024 р. 18:00 включно; |
| 4 | **Перелік додатків до тендерного запрошення** | **Додаток №1** форма тендерної пропозиції для заповнення учасником закупівлі;**Додаток №2** Технічна специфікація (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі);**Додаток №3** Проєкт договору  |
| 5 | **Умови та терміни поставки** | Поставка та монтаж захисних споруд здійснюється в строк до 45 календарних днів з моменту підписання договору. **Строк поставки коротший за 45 днів вважатиметься перевагою;** Витрати за доставку, монтаж, підготовчі роботи, зовнішнє та внутрішнє облаштування споруд здійснюються за рахунок Постачальника (вартість має бути включено в ціну товару);Замовник не несе відповідальності за збитки котрі сталися під час транспортування та/або підготовчих та/або монтажних робіт; Товар приймається на місці поставки товару після закінчення робіт з монтажу та необхідного зовнішнього та внутрішнього облаштування після підписання видаткових накладних та/або актів прийому-передачі товару та/або актів прийому-передачі монтажних робіт двома сторонами. Під час приймання товару перевіряється відповідність поданої документації, технічних та якісних характеристик комплектуючих згідно договору.Поставка та монтаж споруд здійснюється за адресою: Київська область, м.Бровари вул.Шевченка 18  |
| 6 | **Супроводжувальні документи поставки:** | - договір; - оригінал рахунку; - оригінал видаткової накладної;- сертифікати якості (завірені копії); - акт прийому-передачі товару та/або монтажних робіт;- паспорт та інструкція українською мовою для забезпечення вводу захисної споруди в експлуатацію; |
| 7 | **Вимоги до предмету закупівлі:** |  Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту модульного типу повинна забезпечувати рівень захисту класом A-IV (або вище) від дії надлишкового тиску ударної хвилі вибуху, згідно табл. А.1 додатку А ДБН В.2.2-5:2023. Розміщення (встановлення) споруд на місцевості відбувається з дотриманням вимог Замовника та діючих нормативних документів; Елементи оснащення споруд повинні бути новими, такими що не були у використанні. |
| 8 | **Гарантія якості:** | **Гарантійний строк з дня введення споруди в експлуатацію складає не менше 36 місяців;**Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні. Всі витрати, пов’язані із заміною товару несе Постачальник;Постачальник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та що його технічні та якісні характеристики відповідають встановленим законодавством нормам;Рік виготовлення не раніше 2023 року; |
| 9 | **Умови та спосіб оплати, порядок ціноутворення:** | **Постачальник визначає ціну на Товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортування, завантаження, розвантаження, монтажних робіт, зовнішнього та внутрішнього облаштування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни.** **- оплата здійснюється на підставі укладеного договору по безготівковому рахунку;****- перевага надається пропозиціям з можливістю часткової/повної оплати після поставки та завершення монтажних робіт;** |
| 10 | **Порядок подання  пропозиції:** | **- надіслати заповнений Додаток №1, відсканований, з підписом/печаткою керівника та у форматі Word (для опрацювання наданої інформації);****- погодження з умовами проєкту договору (Додаток №3) в довільній формі;****- погодження в довільній формі щодо технічної можливості здійснення доставки та монтажу захисної споруди (споруд) з урахуванням місцевості, під'їздних шляхів та наявної інфраструктури;****- копія свідоцтва про державну реєстрацію;****- скан-копія паспорту (для ФОП);****- копія документу про статус платника податків;****- сертифікати відповідності продукції вимогам ДСТУ 9195:2022, ДБН В.2.2-5:2023 (в цілому, або частково), обов’язкова відповідність ДСТУ 9195:2022, ДБН В.2.2-5:2023 в частині захисних характеристик від звичайних засобів ураження класу захисту IV або вище, згідно табл. А.1 додатку А ДБН В.2.2-5:2023. Сертифікати мають бути видані організацією/установою яка має Атестат про акредитацію НААУ, що засвідчує право проводити сертифікацію відповідності будівельних споруд. ;****- паспорт та інструкція українською мовою для забезпечення вводу захисної споруди в експлуатацію;****- Інформація в довільній формі (буде вважатись перевагою) (з посиланням на протокол випробувань, або сертифікат) стосовно матеріалів які використані в виробництві виробу (клас бетону за міцністю, марка бетону за морозостійкістю, марка бетону за водонепроникністю, арматура яка використовується та її характеритики);****- розрахунок міцності конструкції модульної споруди та / або протокол випробування конструкції про результати вогневих або контрольних (натурних) випробувань споруди;****- фото та детальний опис товару, що включено до пропозиції або посилання на сайт виробника;****-скан-копія аналогічного договору (мінімум 1) за період не раніше 2022 року;**  |
| 11 | **Умови участі:** | Виконавець повинен бути суб’єктом підприємницької діяльності та володіти необхідними ліцензіями та дозволами для здійснення відповідної діяльності, мати досвід роботи у сфері постачання товарів в різні регіони України. **Товари та бренди у пропозиції учасників не мають бути виробництва країни-агресора - Російська Федерація та Республіки Білорусь.** |
| 12 | **Спосіб надання  тендерних пропозицій:** | Пропозиції без обов’язкових документів вказаних в п.11 та пропозиції, надіслані після вказаного терміну, вважатимуться недійсними і розглядатися не будуть. Цінові пропозиції **надсилати на електронну адресу:**  **Zakupivli-KY@sos-ukraine.org**або подати пропозицію через електронний тендерний майданчик; Контактна особа для уточнення інформації щодо підготовки тендерної пропозиції – +380975712205 Каштанюк Євгеній |
| 13 | **Критерії вибору виконавця:** | * Найнижча ціна – **94 балів;**
* Найкоротший термін поставки та монтажу **2 балів**;
* Найбільший гарантійний строк експлуатації **2 балів**;
* Найменший відсоток авансової оплати від загальної ціни договору перед поставкою та монтажем, яку має сплатити Замовник **2 бали**;
 |
| 14 | **Додаткова інформація:** | Замовник залишає за собою право вести переговори щодо умов замовлення (термін, ціна, умови оплати) з Виконавцем. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником, якщо будь-яка інформація про учасника  повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов запиту, та/або питань, не врегульованих умовами запиту, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою та дозволом суб’єкта персональних даних щодо збору, обробки, поширення/передачі персональних даних, у тому числі реєстрації у базі персональних даних у випадку виникнення необхідності роботи з такими базами під час обробки персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права та належного дозволу на збір, обробку, поширення/передачу персональних даних, у тому числі реєстрації у базі персональних даних, а також передачі таких документів замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, учасник процедури закупівлі бере на себе зобов’язання самостійно нести відповідальність за ухилення від реєстрації баз персональних даних, за збір, обробку, поширення/передачу персональних даних без отримання згоди суб’єкта персональних даних у випадку необхідності роботи з такими даними.  Учасник закупівлі підтверджує, що інформація і відомості, що стосується Учасника та визначена у ціновій пропозиції, є конфіденційними і можуть передаватися, розголошуватися і використовуватися Виконавцем та залученими ним третіми особами без попереднього письмового погодження з Учасником , з метою їх аналізу, перевірки, визначення переможця закупівлі, проведення аудиторської перевірки тощо, а також, коли така передача здійснюється до банківських установ, пов'язана з отриманням офіційних дозволів, документів, сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, або якщо така передача пов'язана із законною вимогою контролюючих органів. Учасник закупівлі підтверджує, що усвідомлює та розуміє, що результати закупівлі, інформація отримана в процесі процедури закупівлі від інших учасників закупівлі, є конфіденційними, тобто конфіденційною інформацією Замовника та підлягають захисту у встановленому порядку.  |

**Додаток №1**

**Цінова та технічна пропозиція**

**до Тендерного Запрошення (ТЗ)**

**Щодо закупівлі**

**захисних споруд модульного типу**

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фізичне місцезнаходження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ел. адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Довідка про діяльність фірми (КВЕД) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Статус платника податків: *платник   чи    неплатник ПДВ*  (обрати статус – підкреслить свій варіант).

8. Контактна особа ((прізвище, ім’я по батькові, телефон) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Цінова пропозиція**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Назва виробника, бренд** | **Ціна за 1 шт, грн** | **Термін поставки та монтажу, днів** | **Гарантійний****термін експлуатації, місяців** | **Умови оплати** | **Сума, грн** |
| 1 | **Первинне (мобільне) укриття у вигляді модульної швидкоспоруджуваної захисної споруди (разом з доставкою у місце призначення та монтажем)** |  шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Загальна вартість\*, грн.** |  |

**Комплектація та перелік робіт**

**(заповнюється учасником обов’язково)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **К-ть** | **Вартість****грн** | **Разом****грн** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **Всього, грн (сума має відповідати загальній вартості пропозиції)** |  |

**\*ОСТАТОЧНА ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА В СТОРОНУ ЗБІЛЬШЕННЯ**

 9. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менш ніж 30 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.

10. Ми зобов’язуємось здійснювати заміну товару у період 14 днів та гарантійний ремонт протягом гарантійного терміну відповідно до законодавства України.

11. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дати отримання  повідомлення про намір, укласти договір про закупівлю.

12. Ми погоджуємося з тим , що Замовник може відхилити нашу пропозицію та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

13. Ми погоджуємося, що у випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов запиту, та/або питань, не врегульованих умовами запиту, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

14. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

15. Ми підтверджуємо, що інформація і відомості, що стосується Учасника та визначена у ціновій пропозиції, є конфіденційними і можуть передаватися, розголошуватися і використовуватися Виконавцем та залученими ним третіми особами без попереднього письмового погодження з Учасником , з метою їх аналізу, перевірки, визначення переможця закупівлі, проведення аудиторської перевірки тощо, а також, коли така передача здійснюється до банківських установ, пов'язана з отриманням офіційних дозволів, документів, сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, або якщо така передача пов'язана із законною вимогою контролюючих органів.

16. Ми підтверджуємо, що усвідомлюємо та розуміємо, що результати закупівлі, інформація отримана в процесі процедури закупівлі від інших учасників закупівлі, є конфіденційними, тобто конфіденційною інформацією Замовника та підлягають захисту у встановленому порядку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада керівника учасника

або уповноваженої ним особи) (підпис) (ініціали та прізвище)

**Додаток №2**

**до Тендерного Запрошення (ТЗ)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

 **Первинне (мобільне) укриття у вигляді модульної швидкоспоруджуваної захисної споруди (разом з доставкою та монтажем) в кількості 3 шт на 40 осіб кожне (наземне)**

**Розділ І**

**Особливі вимоги до предмету закупівлі (загальні вимоги щодо поставки товару):**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Загальні вимоги** **щодо поставки товару** |
| 1 | **Ціна товару та умови поставки** | В ціну мають бути включені транспортні витрати по доставці споруд у місце призначення, монтаж споруд на визначених замовником ділянках\*, зовнішнє та внутрішнє облаштування;**\*підготовку ділянок здійснює Замовник своїми силами;** |
| 2 | **Місце поставки товару** | Комплекс «Дитяче Містечко» Бровари, м. Бровари, вул. Шевченка 18 |
| 3 | **Термін поставки та монтажу** | Не більше 45 календарних днів з моменту підписання договору |
| 4 | **Відповідність нормативним документам** | Первинне (мобільне) укриття у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди повинне забезпечувати захист працівників організації та мешканців Дитячого містечка від розрахункової дії засобів ураження згідно з ДСТУ 9195:2022 та ДБН В.2.2-5:2023, в частині відповідності класу рівня захисту. Виготовлення та комплектація відповідно до вимог кодексу цивільного захисту України та наказу МВС від 09.07.2018 р. №579. |

**Розділ ІІ**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі (технічні, кількісні та якісні характеристики предмету закупівлі):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту на 40 осіб** | **Опис товару, що пропонується Учасником** |
| 1.1 | Кількість | шт. | **3** |  |
| 1.2 | Місткість, не менше | осіб | **40** |  |
| 1.3 | Первинне (мобільне) укриття у вигляді модульної швидкоспоруджуваної захисної споруди повинна забезпечувати захист |  | * від дії надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж від 100 кПа (∆Pф = 100 кПа (1 кгс/см2));
* від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб);
 |  |
| 1.4 | Конструктивне планування споруди |  | * основне приміщення для укриття (на 40 осіб);
* 2 приміщення вхідної групи (тамбур) (для зберігання брудного одягу, стенду з первинними засобами надання медичної допомоги та шанцевим інструментом);
* приміщення санвузла з біотулетом з резервуаром для збирання нечистот, що забезпечують їх автономне використання впродовж 48 годин;
* наявність не менше ніж двох окремих виходів назовні;
* два тамбури, обладнані двома посиленими захисними металевими дверима, які здатні захистити від звичайних засобів ураження та відчинятись у бік напрямку евакуації;
* висота приміщення укриття повинна становити не менше ніж 2,0 м;
* окремі блок-модулі укриття повинні герметично з’єднуватись між собою негорючими засобами герметизації.
* можливість встановлення укриття на будь якому рівному майданчику з твердим покриттям;
* гідроізоляція укриття повинна відповідати таким експлуатаційним вимогам: водонепроникність; біологічна стійкість; довговічність; стійкість до впливу агресивного середовища (вода); морозостійкість; тріщиностійкість при деформації огороджувальних конструкцій від розрахункового впливу;
* основне приміщення для осіб, які укриваються повинно бути оснащене засобами для сидіння зі спинками і мати загальну площу з розрахунку не менше 0,6м2 на одну особу;
* висота місць для сидіння від рівня підлоги має становити 0,45 м. Розміщення місць для сидіння - одноярусне.
* підлога приміщень укриття повинна мати неслизьку поверхню та відповідати загальним експлуатаційним вимогам;
* в протилежно розташованих стінах основного приміщення для укриття персоналу, під стелею, необхідно передбачити по одному технологічному отвору діаметром 50 мм для вводу комунікацій мереж зв’язку, оповіщення та ін.
 |  |
| 1.5 | Внутрішнє оснащення споруди |  | * в ШСЗСЦЗ, зручно для персоналу, повинні розташовуватись лави зі спинками для сидіння;
* дверні входи та двері повинні відповідати діючим вимогам та нормам;
* ширина дверного прорізу має бути від 0,8 до 1 м;
* приміщення всередині повинні мати електричну мережу, лампи освітлення з вимикачами в тамбурах та основному приміщенні;
* освітлення повинно забезпечувати не менше 50 лк;
* щитове обладнання;
* освітлення (світлодіодні світильники LED);
* передбачити наявність автономного (аварійного освітлення);
* електропостачання повинно відповідати діючим вимогам та нормам, витримувати навантаження не менше 5 кВт;
* ШСЗСЦЗ повинна мати не менше чотирьох електричних розеток в основному приміщенні;
* ШСЗСЦЗ повинна бути обладнана пристроєм для підключення зовнішньої електричної мережи 220В або ДЕС;
* електричні комунікації повинні бути зручно розташовані для користування, технічного обслуговування та ремонту;
* засоби для сидіння повинні бути виконані з несинтетичного матеріалу;
* внутрішнє оздоблення, обладнання та комунікації мають відповідати вимогам електробезпеки, санітарних норм та правил пожежної безпеки;
* для належної вентиляції в режимі укриття, основне приміщення повинно передбачити два отвори в стінах діаметром не менше 150 мм, які мають бути обладнані металевими заглушками, що закриваються з середини. Отвори мають бути протилежно розташовані в стінах: припливної вентиляції – на рівні 500 мм від рівня підлоги, витяжної вентиляції – під стелею у стіні.
* ємкість для технічної води;
* медична шафа;
* відділ для запасу їжі;
* відділ для запасу питної води з ємністю для питної води;
* вогнегасники згідно норм
 |  |
| 1.6 | Монтаж |  | * Постачальник здійснює підготовчі роботи перед монтажем споруд, а саме:

-влаштування щебневої основи/бетонних плит (якщо така необхідність передбачена виробником) (завезення щебню 2-3 фракцій, насипка та трамбування щебню шаром не менше 400 мм, ущільнення та вирівнювання);* монтаж ШСЗСЦЗ повинен виконуватись постачальником своїм інструментом та технічними засобами;
* монтування потрібно здійснювати з використанням з’єднань, що забезпечують їх надійність, швидкість та простоту монтування, конструктивну стійкість, жорсткість та міцність усієї споруди. Перевагу треба надавати болтовим з’єднанням та негорючим засобам герметизації;
* кабельні мережі всередині ШСЗСЦЗ необхідно виконувати ізольованим проводом чи кабелем з мідними жилами, який не поширює горіння з низьким димо- та газовиділенням.
 |  |
| 1.7 | Якість виробу |  | * виріб повинен мати паспорт та інструкцію українською мовою для забезпечення вводу захисної споруди в експлуатацію;
* відповідність виробів повинна підтверджуватися чинним сертифікатом якості;
* **Для підтвердження класу захисту від засобів ураження учасники повинні надати відповідним чином затверджені підтверджуючі документи;**
 |  |
| 1.8 | Гарантійний строк з дня введення Товару в експлуатацію складає не менше: | місяців | від 36  |  |
| 1.9 | Рік виготовлення, не раніше | рік | 2023 |  |
| 1.10 | Виробник запропонованого товару |  | Зазначається обов’язково |  |
| 1.11 | Країна виробництва |  | Україна |  |

**Учасник повинен:**

Зазначити найменування, технічні та/або інші характеристики запропонованого Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника (у разі надання еквіваленту Товару, вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару).

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника**